- 울산석유화학단지 지하배관 안전진단  연구용역-

연구용역 제안요청서

2018. 07

						목 차

Ⅰ. 개요	1

1. 과업명	1

2. 과업 추진 배경	1

3. 과업금액	1

4. 과업기간	2

5. 과업물량	2

Ⅱ. 주요 과업내용	3

Ⅲ. 제안 안내	8

1. 사업 개요	8

2. 입찰 참가자격	8

3. 일 정	9

4. 제출 일반사항	9

Ⅳ. 제안서 평가 및 선정 기준	12

1. 사업자 선정	12

2. 평가방법 및 기준	13

3. 제안서 평가일정(안)	19

4. 유의사항	19

Ⅴ. 제안서의 작성	20

1. 제안서의 구성	20

2. 제안서 목차	20

Ⅵ. 기타 고려사항	21

1. 제안 시 고려사항	21

2. 과업수행 시 고려사항	22

3. 용역 수행지침	23

4. 과업의 관리	23

[별첨 1] 제안업체 일반현황 및 주요연혁	25

[별첨 2] 제안업체 경영상태	26

[별첨 3] 용역수행 조직도	27

[별첨 4] 제안업체 용역 참여(예정)인력 현황	28

[별첨 5] 용역기관 유사용역 이행실적	29

[별첨 6] 신규고용 인원현황	30

[별첨 7] 청년고용 인원현황	31

[별첨 8] 가격제안서	32

[별첨 9] 입찰참가 신청서	33

[별첨 10] 원가산출방법	34

[별첨 11] 예정가격 작성기준 학술연구용역 관련 규정	37

[별첨 12] 예정가격 작성기준 기타용역 관련 규정	41

[별첨 13] 공동수급표준협정서	42

[별첨 14] 청렴계약 이행각서	45

[첨부 1] 한국산업단지공단 본사 사무실 약도	46

[첨부 2] 울산국가산단 지하배관 현황	47

Ⅰ		개 요

1. 과업명 : 울산석유화학단지 지하배관 안전진단 연구용역

2. 과업 추진 배경

□ 울산지역에는 우리나라 경제개발 5개년 계획에 의거하여 울산 미포(1962년) 및 온산(1974년) 국가산업단지가 조성되어 국가 산업 경제의 중추적 역할을 담당

ㅇ 울산․미포국가산업단지는 ’62년부터, 온산·여천·용잠·용연단지는 `72년부터 고압가스, 화학물질 등을 이송하는 배관을 지하에 매설

ㅇ 국가산업단지 노후화, 지하배관 관련 사고발생, 울산 인근지역 지진 발생 등으로 국가산단 지하배관에 대한 시민 불안 증가

□ 이에 따라 석유화학 산업의 지속과 사고예방을 위한 지하매설배관 안전진단지원 필요

ㅇ 울산․온산 국가산업단지의 지하배관에 대하여 간접검사 및 사고 위험성 평가를 수행하고, 이를 바탕으로 사고 위험도가 높은 구역에 대한 직접 진단검사 수행

□ 따라서, 위의 안전진단 결과를 바탕으로 안전관리대책을 마련하고 안전관리에 만전을 기하고자 함

3. 과업금액 : 762백만원(VAT 포함)

□ 학술연구용역의 사업비는 총사업비의 30% 내외

ㅇ 수행내용 : 진단방법 확립, 위험도평가 및 안전관리대책수립

□ 기타용역의 사업비는 총사업비의 70% 내외

ㅇ 수행내용 : 간접검사 및 직접검사

* 용역 제안시 10% 범위 내에서 수정 가능

4. 과업기간 : 착수일로부터 7개월

5. 과업물량 : 울산미포 및 온산 국가산업단지내 20년이상 위험물질 지하배관(가스관, 화학관, 송유관) 약 120㎞(석유화학단지 위주. 도면 참조) 이상

* '15.10～'16.6 수행한 울산․온산 국가산단 지하매설배관망 안전진단 용역(한국에너지공학회 컨소시엄 수행)시의 검사구간․지점은 제외(용역보고서에는 당시 조사결과를 인용하여 반영)

<우선추진구간 도면>

Ⅱ		주요 과업내용

□  지하배관 정보수집 및 검토를 통한 진단방법 확립

ㅇ 지하배관 물질 운송정보 수집

- 울산시 토지정보과와 울산석유화학공업단지협의회의 지하배관망 정보 및 울산지역 소방서와 한국가스안전공사에 자료 요청

․울산시 토지정보과 지하배관 통합관리시스템(GIS) 정보 활용

․울산석유화학공업단지협의회 지하배관 통합관리 정보 활용

․배관별 이송물질정보 및 운전환경(위험물 배관은 울산지역 소방서에서 관리, 고압가스 배관은 한국가스안전공사에서 관리) 정보 수집 및 정리

ㅇ 지하배관 진단방법 수립

- 울산·온산국가산단 지하배관에 대하여 5개년 연차별 진단방안 수립(1차년도는 석유화학단지 위주)

․권역(석화단지, 여천매암, 용연용잠, 온산 등), 배관의 연속 연결형태, 배관 노후도 등을 종합 고려하여 효율적 진단방안 수립

* 노후배관이 우선적으로 중점 진단될 수 있도록 계획 수립

- 간접·직접검사 방법 및 직접검사 우선순위 선정방안 수립

ㅇ 지하배관 진단방법에 대한 전문가(3인 이상) 자문 및 의견 반영

□ 지하배관 간접 진단검사(석유화학단지 위주 120km 이상)

ㅇ 지하배관 간접 진단검사 상세계획 수립

- 배관 인입지점 절연상태 점검, 누출검사, 전기방식 상태진단, 토양환경조사, 문제점 파악방법 등 구체적 진단계획 제시

ㅇ 지하배관 120km 이상에 대한 간접 진단검사 수행

- 진단 구간에 대하여 일정간격 가스누출 검사

- 배관의 좁은 간격 상세전위(CIPS)를 측정하여 정확한 부․방식상태 진단

- 피복손상부 탐측(DCVG)를 실시하여 정확한 피복 손상지점 측정

- 토양 비저항 측정을 통한 토양환경 오염도 검사

- 조사구간에 대한 부·방식 본딩 여부 및 본딩 그룹별 배관현황 제시

ㅇ 피복손상부 지도작성

- 진단 중 확인된 피복손상부에 대하여 측량작업(VRS*, TOTAL STATION)을 실시하여 좌표(GRS80*, 동부원점 기준) 측정

* VRS : Virtual Reference Station(가상기준점 방식)

* GRS80 : Geodetic Reference System 1980(측지기준계 1980)

- 피복 손상부와 토양의 부식성, CIPS 결과를 종합하여 각 피복손상부 별로 위험도를 평가하고, 위험도 지도작성 및 구조화 수행

- 구조화된 피복손상부 지도는 울산시 지하배관 통합관리시스템(GIS)에 탑재(Loading)가 가능하도록 구조화

□ 지하배관 사고 위험성 평가

ㅇ 지하배관 사고 시나리오 확립

- 물질, 기상, 지리정보, 배관 깊이, 배관 두께 등의 자료수집 및 정리

- 사고물질, 기상, 지리정보를 반영한 사고 시나리오 수립

- OGP, TNO data 등의 통계자료를 통한 지하배관 사고확률 계산

ㅇ 사고 시나리오 반영 피해규모 도출

- 장외영향평가에서 사용되는 위험원 그리기(ERPG-2농도 도달거리, 5㎾/㎡ 도달거리, 1 psi 폭발과압 도달거리 적용)

- 위험물질에 의한 화재, 폭발 또는 누출시의 Probit 모델 사고피해영향 도출

ㅇ 사고확률 및 피해규모 결과를 이용한 사고 위험성 평가

- 간접검사 결과자료를 토대로 사고확률을 위한 사건빈도 식 보완 후 피해규모와 결합하여 위험성 평가

* 사고 위험성 = 사고 빈도 × 사고 피해규모

ㅇ 고위험구역에 대한 3차원 시뮬레이션 평가

- 미국 표준기술연구원 제공 FDS* 최신버젼으로 수행가능한 위험도 최상 구역 1곳에 대한 3차원 시뮬레이션 수행

* FDS(Fire Dynamics Simulater)

- 장외영향평가 위험원 그리기 결과 및 3차원 시뮬레이션 결과에 대한 비교 분석

ㅇ 간접검사 및 위험성 평가 결과를 통한 직접진단 굴착지점 및 범위 도출

- 간접검사 및 사고 위험성 평가 결과를 종합하여 위험도 기준으로 순위를 설정하고 전문가 자문을 거쳐 선정된 구역에 대하여 직접 진단검사 실시(5개소 이상으로 하되 선정된 직접검사 구간이 5개소 미만인 경우에는 비용차이 만큼 간접검사 구간을 확대)

□ 지하배관 직접 진단검사

ㅇ 지하배관 직접 진단검사 상세계획 수립

- 선정된 직접 진단검사 구역에 대한 굴착공사, 공사 안전관리, 누출검사, 배관설치상태 및 부식상태 검사, 도로복구 등 상세계획 제시

- 지하배관 부근의 굴착 관련 인허가 및 굴착 관련 총괄업무(보험 포함), 현장감독 및 관리계획 수립

* 상세계획에 따른 법적절차 준수 및 안전관리 수행 필수

ㅇ 지하배관 누출검사

- 지하배관 주변 정밀가스 검지기 이용 가스누출 검사

- 지하배관 주변 육안검사를 통한 액체누출 여부확인

ㅇ 지하배관 설치상태 검사

- 육안검사를 통한 매설심도 및 타시설물과의 이격거리, 배관 피복상태 및 부식 여부 확인

- 굴착구역 지하배관에 대한 울산시 지하배관 통합관리시스템(GIS) 정보 일치여부 확인

ㅇ 지하배관 외면부식 검사

- 토양 pH 측정을 통한 토양환경 오염도 검사

- 지하배관 토양부식성 측정

․피복손상부 또는 열수축쉬트 하부 pH 및 토양부식속도 측정(음극방식상태, 토양 부식성 평가)

- 지하배관 피복건전성 확인

․노출된 지하배관 피복건전성 확인을 위해 피복 할리데이와 피복두께 측정

- 배관두께 및 모재변형도 측정

․배관부식 및 배관변형 여부 확인

- 외면부식발생부 잔류강도평가

․외면부식부 확인시 3D 스캐너 이용 정밀측정 후 부식부 잔류 강도평가

ㅇ 배관 재료분석 및 용접부 검사

- 지하배관 사용재료 적합성 확인을 위해 금속성분 분석

- 용접부 비파괴 검사를 통한 용접부 검사(용접부 PAUT와 PT/MT측정)

- 용접부 주변 배관두께 및 내면부식부 정밀 스캐닝 확인

□ 지하배관 안전관리대책 수립

ㅇ 지하배관 진단결과 분석

- 지하배관 직간접 진단검사 결과분석 및 안전관리 실태도출

- 지하배관 안전관리 문제점 및 시사점 도출

- 간접검사, 직접검사, 사고 위험도 평가 등 전 과정 결과물에 대한 전문가 자문 및 의견반영

ㅇ 지하배관 안전성 제고방안 수립

- 직․간접 진단결과를 통한 제도개선 등 안전성 제고방안 수립

ㅇ 기타 지하배관 안전관리 방안 제시 등

<주요사업 요약표>

구분		단계		주요과업
진단방법확립		지하배관 물질 운송정보 수집		․ 울산시 토지정보과와 울산석유화학공업단지협의회 지하배관망 정보 활용 ․ 배관별 이송물질 및 운전환경 정보 수집 및 정리
		지하배관 진단방법 수립		․ 권역, 배관의 연속 연결형태, 노후도 등을 종합 고려하여 노후배관 위주의 효율적 진단방안 수립(5개년도) ․ 간접·직접검사 방법수립 및 직접검사 우선순위 선정방안 수립
		전문가 자문		․ 지하배관 진단방법에 대한 전문가(3인 이상) 자문 및 의견 반영
간접 진단검사		상세계획 수립		․ 배관 인입지점 절연상태 점검, 누출검사, 전기방식 상태진단, 토양환경조사, 문제점 파악방법 등 구체적 진단계획 제시
		지하배관 간접 진단검사 수행		․ 진단 구간에 대하여 일정간격으로 가스누출 검사 ․ CIPS 측정으로 부·방식 상태 진단 ․ DCVG 실시로 피복 손상지점 측정 ․ 토양 비저항 측정
		피복손상부 지도작성		․ 피복손상부의 좌표측정(GRS80 동부원점) ․ 각 위험도 별로 피복손상부 구분하여 구조화 ․ 울산시 GIS에 탑재 가능하도록 구조화
사고 위험성 평가		사고 시나리오 확립		․ 지하배관 정보수집을 통한 사고 시나리오 수립 ․ 통계자료를 통한 지하배관 사고확률 계산
		사고 시나리오 반영 피해규모 도출		․ 장외영향평가에서 사용되는 위험원 그리기 ․ Probit 모델 사고피해영향 도출
		지하배관 사고 위험성 평가		․ 간접검사 결과를 바탕으로 사건빈도식 보완 후 피해규모와 결합하여 위험성 평가
		고위험구역에 대한 3차원 시뮬레이션 평가		․ 위험도 최상 구역 1곳에 대한 3차원 시뮬레이션 수행 ․ 장외영향평가 위험원 그리기 결과 및 3차원 시뮬레이션 결과에 대한 비교 분석
		굴착지점 및 범위 도출		․ 간접검사 및 사고 위험성 평가 결과를 합쳐 위험도 기준으로 순위를 작성하고 전문가 자문을 거쳐 선정된 구간 5개 이상을 직접 진단검사
직접 진단검사		상세계획 수립		․ 선정된 직접 진단검사 구역에 대한 굴착공사, 공사 안전관리, 누출검사, 배관설치상태 및 부식상태 검사 등 상세계획 제시
		지하배관 직접 진단검사 수행		․ 지하배관 누출검사 ․ 지하배관 설치상태 검사 ․ 지하배관 외면부식 검사 ․ 배관 재료분석 및 용접부 검사
안전관리대책 수립		․ 지하배관 진단결과 분석 및 전문가 자문 ․ 지하배관 안전성 제고방안 수립 ․ 기타 지하배관 안전관리 방안 제시 등

Ⅲ		제안 안내

1. 사업 개요

◦ 사업명: 울산석유화학단지 지하배관 안전진단 연구용역

◦ 사업기간: 계약체결일로부터 7개월

2. 입찰 참가자격(아래 조건을 모두 충족하여야 함)

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조에 따른 제한을 받지 않는 업체

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 자격을 갖춘 자로서 본 용역을 수행할 수 있는 업체

◦ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격규정에 의하여 입찰마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 입찰참가자격을 등록한 업체

◦ 단독 또는 공동도급(2개사(기관) 이상 분담이행 방식)의 형태로 입찰 참여 가능

- 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr) 입찰참가자격규정에 의하여 학술·연구용역(업종코드:1169)으로 등록한 업체로서 입찰공고일 기준 최근 5년간 정부, 지자체, 공공분야로부터 지하배관 관련 연구를 수행한 실적이 있는 기관 또는 업체

* 실적확인서는 제안서 제출 시 포함하여 제출

- 한국가스안전공사로부터 정밀안전진단 외면부식조사 전문기관으로 인정을 받은 기관 또는 최근 5년간 지하배관 정밀안전진단 실적이 있는 업체

* 인정확인서 및 실적확인서는 제안서 제출 시 포함하여 제출

- 공동도급체 구성원 수는 주사업자를 포함하여 5개사 이하로 구성하여야 하며, 구성원별 최소 지분율은 5% 이상으로 함

* 공동수급의 경우 동일업체가 복수의 공동수급에 참여할 수 없음

- 대표사는 학술연구용역 수행기관 또는 업체로 한정

3. 일 정

구 분	추 진 일 정	비 고
입찰공고	2018년 7.17(화)
입찰등록 및 제안서 접수마감	2018년 8.27(월)
제안서평가	별도 안내
- 상기 일정은 사정에 따라 일부 조정될 수 있음 - 제안서평가시 입찰참가자 PT 발표(PM수행) - 제안요청 설명회는 별도로 개최하지 않음(별도 개별 문의)

4. 제출 일반사항

□ 제출방법

◦ 기한내 접수장소에 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가

◦ 제출된 제안서류는 일체 반환되지 않음

□ 제출서류

◦ 입찰참가신청서(공단 소정양식, 별첨9) 1부

◦ 제안서 및 요약서(원본 각 1부, 사본 각 12부, 내용수록 USB3개)

◦ 가격제안서(공단 소정양식, 별첨8) 1부

◦ 입찰보증금

* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조제3항의 규정에 따라 입찰보증금 면제사유에 해당하지 않는 업체는 입찰예정가격의 100분의 5를 입찰등록 마감일까지 현금 또는 보증서로 제출하고 입찰보증금의 귀속은 공단계약규정 제22조의 규정에 의함

◦ 법인등기부 등본 및 사업자등록증 사본 각 1부

◦ 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

◦ 최근 5년이내 재난안전관련 연구수행실적 증빙자료

* 용역발주기관 용역수행증명서, 용역계약서 사본, 용역발주기관 용역 수행관련 공문, 용역결과물 표지 및 요약서 등 증빙 가능한 자료

◦ 제안업체 일반현황 및 주요연혁(별첨1), 제안업체 경영상태(별첨2), 용역수행 조직도(별첨3), 용역수행업체 참여예정인력 현황(별첨4), 유사용역 이행실적(별첨5), 평가 가점 증빙서류(별첨6∼7, 해당시 제출), 공동수급표준협정서(별첨13), 청렴계약 이행각서(별첨14), 위임장 및 제직 증명서

* 개인정보보호법에 의거하여 모든 제출서류에는 주민등록번호 대신 생년월일로 기재하여야 하며, 주민등록번호가 기재된 경우에는 뒷자리는 마스킹 처리하여 제출

◦ 제안서류의 보완

공단은 정확한 제안내용을 파악하기 위하여 제안자에 추가자료 제출을 요청할 수 있음

◦ 입찰무효

제안서와 입찰서를 동시에 제출하지 아니한 입찰 또는 입찰(제안참가자) 유의사항을 준수하지 않는 경우

◦ 제출처

대구광역시 동구 첨단로 39(신서동)

한국산업단지공단 8층 운영지원팀(T. 070-8895-7144)

□ 제안서의 효력

◦ 제안서의 내용은 제안사가 사업자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 사항이 우선함

◦ 제안요청기관의 필요에 따라 추가제안 또는 자료를 요청할 수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

□ 제안참가자 유의사항

◦ 본 제안과 관련하여 제출된 제안서는 반환하지 아니함

◦ 사업결과에 따른 산출물의 소유권은 산단공에 있음

◦ 입찰시 제출서류가 사본일 경우에는 “원본대조필”을 확인하여 제출하여야 하며 제출된 서류는 변경할 수 없음

◦ 본 제안을 위해 소요되는 일체의 비용은 제안사 부담

◦ 제안사가 제출한 모든 관련자료 및 문서는 제안사의 권익보호를 위하여 외부에 공개되지 않음

◦ 제출된 자료 중 허위사실이 발견되면 계약해지 등 불이익을 받을 수 있음

◦ 내용 중 해석이 불분명한 부분은 산단공의 해석이 우선함

□ 문의 및 문의처

◦ 문의는 제안서 제출 마감일 3일전까지로 문서 또는 팩스로 근거를 남겨야 하며, 전화 등을 통한 문의는 법적 효력을 갖지 못함

◦ 문의처

- 제안서작성: 울산지역본부 정수웅(T: 070-8895-7872, F: 0503-8895-7872)

- 계약관련: 운영지원팀 박현식(T: 070-8895-7144, F: 0503-8895-7144)

Ⅳ		제안서 평가 및 선정 기준

1. 사업자 선정

□ 입찰방식 및 계약방법: 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약

* 적용법규:「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)

□ 협상적격자 및 협상순위 선정 방법

ㅇ 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

ㅇ 협상순서는 협상적격자의 기술능력평가점수와 입찰가격평가점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 결정. 다만, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 우선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위자로 함

ㅇ 우선순위 협상대상자와 제안서 내용과 가격협상을 통해 낙찰자 선정

ㅇ 제안서 평가결과의 세부내용과 협상결과는 공개하지 않음

2. 평가방법 및 기준

□ 평가방법

ㅇ 기술평가는 계량(정량) 평가항목 및 비계량(정성) 평가항목으로 구분

ㅇ 비계량(정성) 평가항목은 평가위원회를 별도 구성하여 평가하며, 세부 평가기준은 공단 내부방침에 따름

ㅇ 제안서 평가위원회를 구성하여 평가기준에 따라 기술능력을 평가하고, 입찰가격평가를 합산

- 총배점 100점 = 기술능력평가 80% + 입찰가격평가 20%

ㅇ 입찰가격평가는 기획재정부 (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준 제7조 및 별표 “제안서의 평가항목 및 배점한도”에 의함

ㅇ 가·감점 점수는 기술능력평가 배점한도의 범위 안에서 가산하며, 공동수급체의 경우 구성원 각각 산출한 점수에 분담비율을 곱한 후 합산하여 평가한다.

□ 평가기준

ㅇ 기획재정부 (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준 및 정밀점검‧정밀안전진단 용역업자의 사업수행능력 세부평가기준, 행정안전부 학술연구용역 적격심사 세부기준 등을 기초하여 재구성

구분	평가항목	평가요소	배점	비고
기술 능력 평가	과업수행실적	최근 5년간 유사연구 수행실적 건수	6	계량 평가
		최근 5년간 유사연구 수행금액(누계)	6
	경영 안전성	재무상태(신용평가 등급)	5
	전략, 기술	사업추진전략 및 제안내용의 차별성, 경쟁력	9	비 계량 평가
	사업이해도	과업목표와 내용에 대한 이해도, 제안요청서와 일치성	9
	수행계획	수행계획 및 방안의 구체성, 충실성, 접근방법의 우수성, 실현가능성	8
	추진방법	과업 추진일정 및 방법 등 세부추진계획의 적정성 - 자문회의, 보고회, 토론회, 발주부서 협의 등 세부일정	6
		산업단지 특성을 고려한 작업(직·간접검사) 안전대책	6
	조직 및 인력	용역 참여진의 전문성 및 적정성 * 분야별 책임자 및 실무자의 경력, 주요실적 등	9
	활용성	과업결과 활용가능성	9
	사후관리	과업 종료 후 자문여부 및 과제실행 협력	5
	창의성	과업과 관련된 아이디어 제안	2
	소 계		80
가격평가			20
가·감점	고용창출	신규채용 및 청년고용 우수기업	2
	부정당업자	입찰참가자격 제한기간 종료 후 1년 미경과 과징금 부과 처분 후 1년 미경과	-2
합 계			100

□ 계량(정량) 평가항복의 배점기준

ㅇ 과업수행실적 평가(최근 5년이내) (12점)

<최근 5년간 유사연구 수행실적 건수 배점기준>

구 분	10건 이상	10건 미만 ~ 8건 이상	8건 미만 ~ 6건 이상	6건 미만 ~ 4건 이상	4건 미만
배 점	6	5.4	4.8	4.2	3.6

<최근 5년간 유사연구 수행실적 금액 배점기준>

구 분	10억 이상	10억 미만 ~ 8억 이상	8억 미만 ~ 6억 이상	6억 미만 ~ 4억 이상	4억 미만
배 점	6	5.4	4.8	4.2	3.6

ㅇ 사업수행실적은 입찰공고일 기준 최근 5년간 정부, 지자체, 공공분야의 “재난안전관련 연구” 수행실적 건수 및 금액을 합산하여 평가하며, 공동 도급의 경우 제안사의 이행실적 부분만 인정함

ㅇ 사업수행실적은 해당 용역의 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등의 이행실적을 증명하는 서류를 첨부한 경우에 한하여 평가하며, 필요한 경우 거래사실확인서 기타 이행실적을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으며 심사대상자가 입증책임을 다하지 아니하여 이행실적의 확인이 어려운 경우에는 실적을 인정하지 아니함

ㅇ 경영안정성(신용평가등급) 평가(5점)

- 신용평가 등급은 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 제4조 제1항의 업무를 영위하는 신용정보회사가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 유효기간 내 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가 등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급 평가일 및 등급 유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급 확인서’)을 기준으로 다음의 표에 의하여 평가함

신용평가등급
회사채 신용평가등급	기업어음 신용평가등급	기업신용평가등급	배점
AAA~A-	A1~A2-	회사채에 대한 신용평가등급 AAA~A-에 준하는 등급	5
BBB+~BBB-	A3+~A3-	회사채에 대한 신용평가등급 BBB+~BBB-에 준하는 등급	4.5
BB+~ B-	B+~B0	회사채에 대한 신용평가등급 BB+~ B-에 준하는 등급	4.0
CCC+ 이하	C 이하	회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급	3.5

※ 평가대상자의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가

※ ‘신용평가등급확인서’를 미제출 또는 유효기간이 경과한 업체는 최저등급으로 평가함

※ 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가 등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용

□ 비계량(정량) 평가

구 분	A	B	C	D	E
평가비율	100%	90%	80%	70%	60%

* 점수산출: 해당 평가요소 배점 × 평가비율

□ 입찰가격 평가

ㅇ 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {해당입찰가격} RIGHT )]

* 최저입찰가격: 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 해당입찰가격: 해당 평가대상자의 입찰가격

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

ㅇ 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT )]
[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의80%상당가격-해당입찰가격} over {추정가격의80%상당가격-추정가격의60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 최저입찰가격: 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 해당입찰가격: 해당 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

ㅇ 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

ㅇ 각 중앙관서의 장은 계약수행 과정에서 계약상대자가 계약금액 이외에 제3자로부터 경제적 이익을 얻을 수 잇는 경우 등 위 기준을 적용하기 곤란하다고 판단되는 경우에는 기획재정부 장관과 협의하여 위 기준과 다른 평점산식을 운영할 수 있다.

□ 가·감점 평가항목의 배점기준

ㅇ 세부평가기준

심사항목	세부 심사항목	배점	평가 등급	평점
가·감점	고용 창출	2.0	○ 신규고용 우수기업 A. 10% 이상 B. 8% 이상 C. 6% 이상	1.0 0.8 0.6
			○ 청년고용 우수기업 A. 5% 이상 B. 4% 이상 C. 3% 이상	1.0 0.8 0.6
	부정당업자	-2.0	○ 입찰참가자격 제한 기간 종료 후 1년이 지나지 아니한 자	-2.0
			○ 과징금 부과 처분 후 1년이 지나지 아니한 자	-1.0

ㅇ 고용창출 평가는 신규채용 우수기업과 청년고용 우수기업의 배점을 합산하여 적용

ㅇ 신규고용 우수기업은 입찰공고일 전월부터 기산하며, 신규고용산정은 아래의 기준에 따른다.

- 해당년도 입찰공고일 전월 기산 평가기간에 해당하는 고용사실을 증명할 수 있는 서류에 따라 평가

- 해당년도 최근 6개월간 평균고용인원은 입찰공고일 전월 기산 최근 6개월간의 고용인원을 합산하여 평균하고, 직전년도 6개월간 평균고용인원은 해당년도 고용인원 산출 시작시점부터 그 직전년도 동기간의 고용인원을 합산하여 평균하며, 소수점 다섯째자리에서 반올림한다.(대표자는 고용인원에서 제외)

- 해당년도 입찰공고일 전월까지의 신규고용인원 증가율은 해당년도 최근 6개월간 평균고용인원을 직전년도 동기간 평균고용인원으로 나누어 계산한다.

< 산정예시 >

【적용례】`18년 2월 입찰공고 건의 경우

<직전년도 6개월간 평균고용인원>

‘16.8	‘16.9	‘16.10	‘16.11	‘16.12	‘17.1
100	100	100	100	102	101

<해당년도 최근 6개월간 평균고용인원>

‘17.8	‘17.9	‘17.10	‘17.11	‘17.12	‘18.1
103	104	103	104	104	105

* 직전년도 6개월간 평균고용인원 = 해당년도 고용인원 산출 시작시점부터 그 직전년도의 동기간 고용인원의 평균 =  (100+100+100+100+102+101)/6 = 100.5

** 해당년도 최근 6개월간 평균고용인원 = 입찰공고일 전월 기산 최근 6개월간 고용인원의 평균 = (103+104+103+104+104+105)/6 = 103.8333

*** 해당년도 입찰공고일 전월까지의 신규고용인원 증가율 = 103.8333/100.5 = 1.0332 증가율 3.32%

- 직전년도 6개월간 평균고용인원이 0인 경우에는 해당년도 최근 6개월간 평균고용인원이 1명 이상인 경우에 한하여 만점을 부여하고 최근 6개월간 평균고용인원이 1명 미만인 경우에는 평가에서 제외함

ㅇ 고용창출 우수기업 중 청년고용 우수기업은 신규고용 우수기업의 산정기준을 준용하여 평가하되, 평가 대상 고용인원의 연령을 만 18세 이상에서 만 29세 미만으로 한정하여 평가한다.

ㅇ 부정당업자 평가는 입찰공고일을 기준으로 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』제27조에 따른 입찰참가자격 제한기간 종료 후 1년이 지나지 아니한 자, 같은 법 제27조의2에 따른 과징금 부과처분 후 1년이 지나지 아니한 자에 대하여 적용한다.

ㅇ 가·감점 세부 심사항목별 평점 합계는 해당 세부 심사항목의 배점을 초과할 수 없으며, 심사항목별 합계점수는 ＋2∼－2점의 범위에서 인정한다.

3. 제안서 평가일정(안)

구 분	추 진 일 정	비 고
입찰등록 및 제안서 접수마감	2018년 8.27(월)
제안서 평가	별도 안내
협상추진	별도 안내
- 상기 일정은 사정에 따라 일부 조정될 수 있음 - 제안서 평가는 발표(ppt)평가 방식으로 진행 - 제안요청 설명회는 개최하지 않음(별도 문의)

4. 유의사항

□ 제안사의 제안내용 및 사업이해 정도를 파악하기 위해 제안발표 시 “프로젝트를 수행할 PM(책임자)”이 직접 실시하여야 함

□ 참가업체는 입찰요령과 당 공단의 제반규정 및 지시 등을 준수해야 하며, 본 사업과 관련하여 얻은 당 공단의 자료 및 정보를 외부에 제공하거나 누설하여서는 아니 됨

□ 작성․제출된 모든 내용은 참고자료 및 근거자료를 제시해야 함

□ 제안서는 사실에 입각하여 작성되어야 하며, 만약 허위 또는 부정한 사실이 확인될 경우 계약대상에서 제외 사유가 됨

□ 계약 후에라도 제안서 내용이 허위로 작성되거나 제안한 내용을 충족시키지 못할 경우에는 손해배상책임 져야 함

□ 참가업체는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며,  본 공고와 관련하여 해석상 차이가 있을 경우 산단공 해석에 따름

□ 기타 언급되지 않은 사항은 정부 계약 관련 제반 규정을 준용함

Ⅴ		제안서의 작성

1. 제안서 구성

□ 제안과업의 주요내용은 제안요청서의 과업개요 및 과업 주요내용 참조

□ 제안서는 A4 용지로 작성하며, 분량은 핵심내용 위주로 자율적으로 결정하며, 부속자료는 뒷부분에 편집하여 합본으로 제출

2. 제안서 목차

작 성 항 목	작성내용 및 방법
Ⅰ. 제안 개요	- 사업의 제안배경, 목적, 범위, 특징 및 장점, 기대효과, 기타사항 등을 기술
Ⅱ. 제안업체 일반사항
1. 일반현황	- 사업체 현황(조직, 인원, 관련분야 전문인력 등)과 연혁 등 - 최근 3년간 재무현황 및 기타사항
2. 유사연구 실적	- 최근 5년간 정부, 지자체, 공공분야와 관련한 연구용역 수행실적
Ⅲ. 용역수행계획
1. 용역수행 계획	- 구체적 연구내용, 범위 및 연구성과물 기술
2. 용역수행 방법	- 금번 용역의 접근방법론과 방향(분석도구) 제시 - 기타 용역수행방법과 관련한 특징 또는 장점 등을 기술 - 직·간접검사 수행 시 안전관리 대책 제시 - 해외 안전관리체계 관련 석유화학집적지 방문조사 방안 제시
3. 참여인력 및 업무분장	- 과업수행을 위한 인력투입 계획과 구체적 업무분장, 추진체계도
4. 참여인력 현황	- 참여인력 규모, 인원별 직위 및 수행업무, 참여기간 등을 명시
5. 기타사항	- 유사사례 등 기타사항 기술
Ⅳ. 사업관리방안
1. 추진일정	- 사업추진 일정 및 일정별 산출물과 산출내용을 상세히 기술
2. 진척도 관리방안	- 과업수행 추진과정과 내용을 관리할 수 있는 효과적인 방안 - 중간, 최종보고서에 담길 산출물의 내용정의
3. 사후관리	- 과업결과의 활용 및 종료후 서비스 방안, 노하우 전수방법, 보완관리 방안 등에 대하여 기술
4. 기타사항	- 목차에 포함되지 않은 기타사항
Ⅴ. 기 타	- 작성내용에 포함되지 않은 내용 중 기술이 필요한 내용 (공단 협조사항, 과업 관련 아이디어 제안 등)

Ⅵ		기타 고려사항

1. 제안 시 고려사항

□ 본 제안과 관련하여 제출된 일체의 서류는 반환하지 아니하며, 제안자의 권익보호를 위하여 외부에 공개되지 않음을 원칙

□ 제안서에 기재된 사업자 및 투입인력에 대한 변경은 불허하며, 폐업/퇴직 등 불가피한 사유 발생 시에는 사전 공단과 협의․승인 후 변경

□ 제안서의 내용은 제안자가 사업자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 사항이 우선

□ 내용 중 해석이 불분명한 부분은 공단의 해석이 우선함

□ 용역수행기관(제안자)은 용역기간 초기에 수행인력을 집중 전담 투입하여 용역이 조속히 추진될 수 있도록 추진체계를 구성하여야 함

□ 제안서는 A4 종 방향, 40페이지 이내 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

□ 제안서는 한글 또는 파워포인트 포맷 형태로의 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공하여야 함

□ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

□ 제안서의 내용은 ‘명확한 용어를 사용하여 표현’하여야 하며, ‘사용가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다’ 등 모호한 표현은 평가시 불가능한 것으로 간주

2. 과업수행 시 고려사항

□ 계약체결 후 10일 이내에 제안요청서, 제안서, 계약서, 과업내용 등을 근거로 본 과업을 수행하기 위한 세부추진계획서(착수보고서)를 작성하여 제출

□ 중간보고서는 과업수행계약 후 2개월 이내에 제출함을 원칙으로 하며, 동 내용을 기초로 중간보고회를 5일 이내에 개최

□ 최종과업 결과물은 사업종료 후 20일 이내에 작성하여 제출하여야 하며, 결과물의 소유권은 우리 공단에 있음

□ 수급인은 과업수행 시 과업 추진상황에 대한 보고를 하여야 하며, 수행 과정에서 발생하는 제반 문제는 산단공과 협의하되, 양자간 이견이 있을 때에는 한국산업단지공단의 의견을 우선적으로 반영하여야 함

□ 프로젝트 수행을 위하여 필요한 소프트웨어 등은 일체 제안사에서 부담

ㅇ 과업은 계약체결 후 즉시 착수하되, 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 산단공과 협의ㆍ조정하도록 하며 세부 연구용역 범위는 과업 수행과정에서 수급인이 한국산업단지공단과 협의하여 확정하도록 함

ㅇ 부득이한 사유로 인해 원활한 과업추진에 지장이 우려될 경우에는 한국산업단지공단과 협의하여 과업기간을 연장할 수 있음

ㅇ 보안사항과 관련하여 수급인은 결함이 없도록 해야 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 사항은 수급인이 책임을 지고, 과업과 관련한 모든 자료 및 성과품은 한국산업단지공단의 승인 없이 임의 복사, 외부 유출을 금지함

□ 다음 사유가 발생하였을 경우 계약해지를 요구할 수 있음

ㅇ 수행자의 사정으로 과업수행이 불가능하다고 판단될 때

ㅇ 기타 법령에 규정한 계약조건을 위반한 때

3. 용역 수행지침

□ 용역결과물은 용역발주기관의 사전 승인 없이 연구목적 이외에 사용할 수 없고, 타인에게 양여 또는 대여할 수 없음

□ 용역발주기관의 추가검토 및 보완요구가 있을 경우 이를 수용하여야 함

□ 경비정산은 사후정산을 원칙으로 함. 다만, 정산금액은 계약상의 경비한도를 초과할 수 없음

□ 수행자는 동 과업과 관련된 자료 및 기록에 대하여는 보안관계 법규 등에 저촉됨이 없도록 주의와 의무를 다 하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수행자가 져야 함

□ 수행자는 과업성과물을 임의복사 또는 외부로 유출하여서는 아니 되며, 본 과업 수행과정에서 취득한 각종 정보 등 제반사항에 대하여는 타인에게 누설 또는 외부발표를 하여서는 아니 됨

□ 수행자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며, 수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 함

4. 과업의 관리

□ 사업수행 조직구성

ㅇ 본 제안내용을 수행할 추진조직, 인원구성 및 인력에 대한 상세한 이력사항은 별첨으로 제시

ㅇ 추진조직별 업무역할을 기술하고 본 과업 추진일정에 따른 인력 투입 계획을 제시

ㅇ 과업 착수계에 제출된 인원이 본 과업수행에 기술적․양적으로 부족하다고 판단될 경우에는 외부에서 적정 인원을 충원하여야 함

ㅇ 과업수행 명단 작성에 있어 진단업무 참여자의 전공, 연구수행 분야 등을 명시해야 함

□ 실행계획 수립

ㅇ 추진일정은 전체일정과 세부일정으로 구분하여 상세히 제시

ㅇ 과업수행 절차의 체계적 관리를 위하여 적용할 세부수행 내용을 제시하고, 과업 추진단계별로 산출물의 종류 및 내역을 제시

ㅇ 과업 추진 중에 이루어지는 각종보고(정기보고 및 공정보고) 계획 및 회의계획을 대상, 일정 등을 고려하여 상세히 제시

ㅇ 보고는 착수보고, 중간보고, 최종보고회로 하며 보고회 자료 준비 및 수당지급 등은 진단수행자가 부담함

[별첨 1]

제안업체 일반현황 및 주요연혁

제안업체 일반현황
업 체 명
설 립 일 자			자 본 금		백만원
전 화 번 호 (FAX)			연간매출액 (참가신청일 이전에 종료된 사업연도분)		백만원
인력구성 현황 (명)	박사	석사		학사		기타
총괄책임자 기본현황	성명	연령		최종학력		경력기간
	주요 경력
사 업 내 용	1. 2. 3. . .
주요 연 혁	1. 2. 3. . .

[별첨 2]

제안업체 경영상태(최근 3년간)

구분	등급	비고
회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급

(단위: 천원)

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
총 자 산
자 기 자 본
유 동 부 채
고 정 부 채
유 동 자 산
당기 순이익
매 출 액	⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문
	합 계
자기자본비율
자기자본순이익율
유동비율

주) 1. 신용평가 등급확인서 첨부(미제출시 최저등급 부여)

2. 결산 공고된 최근 3년간 제무재표를 첨부해야함.

[별첨 3]

용역수행 조직도

(조직구성 및 참여인력현황)

용역 총괄 책임자

담당자:

( ) 부문 담당자:		( ) 부문 담당자:		( ) 부문 담당자:		․․․․․․․
팀장: 담당분야: 역 할: 팀 원:		팀장: 담당분야: 역 할: 팀 원:		팀장: 담당분야: 역 할: 팀 원:

※ 1. 총괄, 부문별 프로젝트 참여연구자 조직

2. 부문별 담당업무 및 역할제시

3. 전체조직도 현황과 사업수행조직도 및 업무분장현황을 분리하여 작성

4. 사업수행조직도는 실제 참여연구자에 한하여 작성

[별첨 4]

제안업체 용역 참여(예정)인력 현황

전문투입인력: 총    명

No	직급	성명	연령(세)	최종학력	자격증	담당분야	경력기간(년)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[별첨 5]

용역기관 유사용역 이행실적(총괄표)

분야	과 업 명	발주기관		용역기간 (계약일～준공일)	용역비 (백만원)	비 고	첨부물 번호
		기관명	구분
				～
합계

주) 1. 기재방법

- 분    야: 계약명과는 별개로 실제 용역을 수행한 분야 기재

- 과 업 명: 발주기관과의 계약명 기재

- 발주기관

․기관명: 용역을 발주한 발주기관명 기재

․구  분: 공공, 일반으로 구분하여 기재

- 용역기간: 계약기간(YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD 형식)을 기재

- 용역비: 각 항목별 용역비 기재

2. 본 양식에 기재되는 용역명은 발주기관에서 발급한 용역이행 실적증명서 원본과 용역도급계약서 및 세금계산서 사본을 첨부. (단, 공공기관인 경우 용역이행 실적증명서 원본만 제출)

3. 비고란에는 해당용역 여부를 확인할 수 있도록 구체적인 용역성과물 목록 기재 가능

4. 관련분야 수주실적은 입찰참가등록마감일 기준 최근 5년 이내에 의한 해당을 수행한 실적(단, 준공된 용역에 한하며 연차별 실적은 인정하지 않음)

[별첨 6]

신규고용 인원현황

[기업(기관)명1]

<직전년도 6개월간 평균고용인원>

연월	`17.1	`17.2	`17.3	`17.4	`17.5	`17.6
인원(명)

<해당년도 최근 6개월간 평균고용인원>

연월	`18.1	`18.2	`18.3	`18.4	`18.5	`18.6
인원(명)

[기업(기관)명2]

<직전년도 6개월간 평균고용인원>

연월	`17.1	`17.2	`17.3	`17.4	`17.5	`17.6
인원(명)

<해당년도 최근 6개월간 평균고용인원>

연월	`18.1	`18.2	`18.3	`18.4	`18.5	`18.6
인원(명)

[기업(기관) 합계]

구분	신규고용인원 증가율(,%)	점수*(A)	분담율(B,%)	총계(A*B)
기업명1
기업명2
합계				(기업별 총계의 합)

* 신규고용인원 증가율이 6% 이상 0.6점, 8% 이상 0.8점, 10% 이상 1.0점

주) 1. 기재방법

- 가·감점 평가항목 배점기준의 산정예시를 참고하여 작성

2. 해당기간 고용인원을 증빙할 수 있는 “4대 사회보험 사업장 가입자 명부” 첨부

[별첨 7]

청년고용 인원현황

[기업(기관)명1]

<직전년도 6개월간 청년 평균고용인원>

연월	`17.1	`17.2	`17.3	`17.4	`17.5	`17.6
인원(명)

<해당년도 최근 6개월간 청년 평균고용인원>

연월	`18.1	`18.2	`18.3	`18.4	`18.5	`18.6
인원(명)

[기업(기관)명2]

<직전년도 6개월간 청년 평균고용인원>

연월	`17.1	`17.2	`17.3	`17.4	`17.5	`17.6
인원(명)

<해당년도 최근 6개월간 청년 평균고용인원>

연월	`18.1	`18.2	`18.3	`18.4	`18.5	`18.6
인원(명)

[기업(기관) 합계]

구분	청년 고용인원 증가율(,%)	점수*(A)	분담율(B,%)	총계(A*B)
기업명1
기업명2
합계				(기업별 총계의 합)

* 청년 고용인원 증가율이 3% 이상 0.6점, 4% 이상 0.8점, 5% 이상 1.0점

주) 1. 기재방법

- 가·감점 평가항목 배점기준의 산정예시를 참고하여 작성

2. 해당기간 고용인원을 증빙할 수 있는 “4대 사회보험 사업장 가입자 명부” 첨부

[별첨 8]

가 격 제 안 서(밀봉제출)
입찰내용	공 고 번 호		입찰일자	. . .
	건 명
	제 안 금 액 (부가가치세포함)	금 원정
		(￦ 원정)
	계 약 기 간
입찰자	상호또는법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생 년 월 일
본인은 귀 공단의 공사(물품구매. 용역)입찰유의서에 따라 응찰하며, 이 입찰이 귀 공단에 의하여 수락되면 공사(물품구매. 용역)계약일반조건. 계약특수조건. 과업지침서 및 산출내역서에 따라 위의 금액으로 준공(납품. 용역수행)기한내에 공사(물품. 용역)를 완성(제조. 납품)할 것을 확약하며 가격제안서를 제출합니다. 첨 부: 가격제안 세부 산출내역 1부. 년 월 일 입찰자(대표자) (인) 한국산업단지공단 이사장 귀하

[별첨 9]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래사항중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.							처리기간
							즉 시
신청인	상호또는법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입찰공고번호		제 - 호	입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입찰보증금	납 부		․ 보증금율: % ․ 보 증 액: 원정(￦ ) ․ 보증금납부방법: 이행보증증권
	납 부 면 제 및 지 급 확 약		․ 사유: ※ 국가계약법령상 해당되는 업체만 면제 ․ 본인은 낙찰후 계약미체결시 귀공단에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인· 사용인감		본입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명: 생 년 월 일:			본입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위 번호로 공고(지명통지)한 귀공단의 일반(제한·지명)경쟁입찰에 참가하고자 귀공단에서 정한 공사(물품구매·기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류: 입찰공고에 정한 서류 일체. . . . 신 청 인(대표자) (인) 한국산업단지공단 이사장 귀하

[별첨 10]

원가산출방법

※원가산출 기준은 학술연구용역 관련규정으로 하며, 진단, 검사 등 학술연구용역으로 원가산출이 어려운 경우 기타용역 관련규정을 적용함

2018년도 학술연구용역 표준단가

1. 인건비: 용역단가× 용역참여 인원수× 참여율로 산출

① 용역단가(2018년도 기준단가)

구 분	책임연구원	연구원	연구보조원	보조원	비고
인건비(원/월)	3,169,323	2,430,194	1,624,503	1,218,419

② 참여율을 적정하게 산정하고 단수로 처리

- 대학교수의 경우 본연의 임무인 연구․강의 등을 감안, 당해 용역 참여율을 50%이상 반영하는 것은 무리

2. 경  비

① 국외여비: 공무원여비규정 준용

- 목적지를 명확히 기재하고 항공료, 일비, 숙박비, 식비를 별도로 산출

	<국외여비 산정 예(미국 시카고 4박6일)>
․항공료: 1,500,000원(왕복경비 총액으로 산출) ․일비: 환율 원화금액 × 30$ × 6일(출장일수) × 1(인원수) ․숙박비: 환율 원화금액 × 116$ × 4일(숙박일수) × 1(인원수) ․식비: 환율 원화금액 × 59$ × 6일(출장일수) × 1(인원수)

② 국내여비: 목적지를 명확히 기재, 공무원여비규정 준용

- 시외여비만 계상

	< 국내여비 산정 예(서울-대전 1박2일)>
․책임연구원: [운임(실비) + 일비 + 숙박비 + 식비] × 인원수 × 횟수

	<예시 2박 3일 출장시>
․운임: 실비(운임은 ktx, 고속버스, 시외버스 등 대중교통요금을 반영) ․일비(3일), 숙박비(2일), 식비(3일)

※ 공무원 여비규정(별표 2)

(단위: 원)

구분	철도 운임	선박 운임	항공 운임	자동차 운임	일비 (1일당)	숙박비 (1야당)	식비 (1일당)
제1호 (책임연구원)	실비 (특실)	실비 (1등급)	실비	실비	20,000	실비	25,000
제2호 (연구원 및 연구보조원)	실비 (일반실)	실비 (2등급)	실비	실비	20,000	실비	20,000

※ 숙박비 상한액: 서울특별시 70,000원, 광역시 60,000원 그밖의 지역은 50,000원

③ 유인물비

- 인쇄비: 10절 50부를 기준으로 각 인쇄용지에 따라 적용단가를 달리함

※ 인쇄비

구분	신문용지	중질지	백상지	비 고
적용단가	11,960	12,040	12,150

④ 전산처리비: 당해 연구내용과 관련한 자료처리를 위한 컴퓨터 사용료 및 그 부대비용

- 전산처리비로 컴퓨터 등 내구재 구입 불가

품 명	구 입 가
복사용지(박스)	A4	B4	B5	A3
	18,200(2,500매)	28,900(2,500매)	15,000(2,500매)	19,000(1,250매)
	5box 이내
프린터토너(개)	기종 다양으로 요구대로 승인(3개 이하)

⑤ 시약 및 재료비: 실험실습에 필요한 당해 비용

- 시약, 연구용 재료비, 시험분석료 및 규격자료(ISO, ANSI, JIS 등)구입비 등

⑥ 회의비: 연구관련 자문회, 토론회, 공청회 등에 소요되는 경비

- 1일당 100,000원 지급. 다만, 참석시간이 2시간 이상일 경우 1일 1회에 한하여 50,000원 추가 지급 가능

- 당해 연구용역에 참여하는 연구원에게 회의수당 지급할 수 없으며, 공무원은 직접 자기 소관사무 이외의 위원으로 위촉된 경우에 한하여 지급

- 순수한 회의 참석수당를 말하며, 식대 및 음료비 등으로 사용불가

⑦ 통신비: 연구와 직접 관련된 통신요금, 우편료 등

종 류			요 금
통신요금		시내요금	39원/180초
		시외요금	․제1권역(30㎞까지): 39원/180초 ․제2권역(31㎞이상): 14.5원/10초
우편 요금	편지	구분	보통우편	규격외	등 기
		5g까지	270	390	우편요금에 등기수수료 1,630원 가산
		5g초과 25g까지	300
		25g초과 50g까지	320
	소포	보통소포 2kg까지	동일지역: 2,200, 타지역: 2,700
		등기소포 2kg까지	동일지역: 3,500, 타지역: 4,000
		우체국 택배	동일지역: 4,000, 타지역: 5,000
※ 기타 요금은 2015년 종합물가정보((사)한국물가정보) 가격 준용

⑧ 임차료

- 연구내용에 따라 특수실험 실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회 등을 위한 회의장 사용을 하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상

3. 일반관리비: 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용

- 인건비+경비 합계액의 5%를 초과하여 반영할 수 없음

4. 이    윤

- 인건비+경비+일반관리비 합계액의 10%를 초과하여 반영불가

[별첨 11]

｢예정가격 작성기준｣ 학술연구용역 관련규정(원가계산)

(기획재정부계약예규 제364호, 2018.3.20.)

제2장 원가계산에 의한 예정가격 작성

제1절 총칙

제3조(원가계산의 구분) 원가계산은 제조원가계산과 공사원가계산 및 용역원가계산으로 구분하되, 용역원가계산에 관하여는 제4절 및 제5절에 의한다.

제4조(원가계산의 비목) 원가는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분하여 작성한다.

제5조(비목별 가격결정의 원칙) ①재료비, 노무비, 경비는 각각 아래에서 정한 산식에 따른다.

ㅇ 재료비 = 재료량 × 단위당가격

ㅇ 노무비 = 노무량 × 단위당가격

ㅇ 경 비 = 소요(소비)량 × 단위당 가격

②재료비, 노무비, 경비의 각 세비목별 단위당가격은 시행규칙 제7조에 따라 계산한다.

③계약담당공무원은 재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량) 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조에 의한 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 하며, 일정률로 계상하는 일반관리비, 간접노무비 등에 대해서는 사전 공고한 공사원가 제비율을 준수하여야 한다. <개정 2014.1.10.>

④계약담당공무원은 제3항의 각 세비목 및 그 물량산출은 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법으로 작성하여야 한다.

제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) ①계약담당공무원은 원가계산방법으로 예정가격을 작성할 때에는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 고려하여야 한다.

②계약담당공무원은 표준품셈을 이용하여 원가계산을 하는 경우에는 가장 최근의 표준품셈을 이용하여야 한다. <신설 2012.4.2.>

제4절 학술연구용역 원가계산

제23조(용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. "학술연구용역"이라 함은 "학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역"을 말하며, 그 이행방식에 따라 다음 각목과 같이 구분할 수 있다.

가. 위탁형 용역: 용역계약을 체결한 계약상대자가 자기책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역결과보고서 형태로 제출하는 방식

나. 공동연구형 용역: 용역계약을 체결한 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식

다. 자문형 용역: 용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식

2. "책임연구원"이라 함은 해당 용역수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며, 대학 부교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다. 이 경우에 책임연구원은 1인을 원칙으로 하되, 해당 용역의 성격상 다수의 책임자가 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

3. "연구원"이라 함은 책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다.

4. "연구보조원"이라 함은 통계처리·번역 등의 역할을 수행하는 자로서 해당 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자를 말한다.

5. "보조원"이라 함은 타자, 계산, 원고정리등 단순한 업무처리를 수행하는 자를 말한다. <신설 2015.9.21.>

제24조(원가계산비목) 원가계산은 노무비(이하 "인건비"라 한다), 경비, 일반관리비등으로 구분하여 작성한다. 다만, 제23조제1호나목 및 다목에 의한 공동연구형 용역 및 자문형 용역의 경우에는 경비항목 중 최소한의 필요항목만 계상하고 일반관리비는 계상하지 아니한다. <개정 2015.9.21.>

제25조(작성방법) 학술연구용역에 대한 원가계산을 하고자 할 때에는 별표4에서 정한 학술연구용역원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다

제26조(인건비) ①인건비는 해당 계약목적에 직접 종사하는 연구요원의 급료를 말하며, 이 예규 시행일이 속하는 년도에는 별표5에서 정한 기준단가에 의하되, 「근로기준법」에서 규정하고 있는 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이 예규 시행일이 속하는 년도의 다음 년도부터는 매년 전년도 소비자물가 상승률만큼 인상한 단가를 기준으로 한다.

제27조(경비) 경비는 계약목적을 달성하기 위하여 필요한 다음 내용의 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비를 말한다.

1. 여비는 다음 각호의 기준에 따라 계상한다.

가. 여비는 「공무원여비규정」에 의한 국내여비와 국외여비로 구분하여 계상하되 이를 인정하지 아니하고는 계약목적을 달성하기 곤란한 경우에 한하며 관계공무원의 여비는 계상할 수 없다.

나. 국내여비는 시외여비만을 계상하되 연구상 필요불가피한 경우외에는 월15일을 초과할 수 없으며, 책임연구원은 「공무원여비규정」제3조관련 별표1(여비지급구분표) 제1호등급, 연구원, 연구보조원 및 보조원은 동표 제2호등급을 기준으로 한다. <개정 2008.12.29, 2015.9.21.>

2. 유인물비는 계약목적을 위하여 직접 소요되는 프린트, 인쇄, 문헌복사비(지대포함)를 말한다.

3. 전산처리비는 해당 연구내용과 관련된 자료처리를 위한 컴퓨터사용료 및 그 부대비용을 말한다.

4. 시약 및 연구용 재료비는 실험실습에 필요한 비용을 말한다.

5. 회의비는 해당 연구내용과 관련하여 자문회의, 토론회, 공청회 등을 위해 소요되는 경비를 말하며, 참석자의 수당은 해당 연도 예산안 작성 세부지침상 위원회 참석비를 기준으로 한다. <개정 2010.4.15. 2016.12.30.>

6. 임차료는 연구내용에 따라 특수실험실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회 등을 위한 회의장사용을 하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상할 수 있다.

7. 교통통신비는 해당 연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

8. 감가상각비는 해당 연구내용과 직접 관련된 특수실험 실습기구·기계장치에 대하여 제11조제3항제3호의 규정을 준용하여 계산한다. 단 임차료에 계상되는 것은 제외한다.

제28조(일반관리비 등) ①일반관리비는 시행규칙 제8조에 규정된 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없다. <개정 2015.9.21.>

②이윤은 영업이익을 말하며, 인건비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 시행규칙 제8조에서 정한 이윤율을 초과하여 계상할 수 없다. <개정 2008.12.29.>

제29조(회계직공무원의 주의의무) ①계약담당공무원은 학술연구용역 의뢰시에는 해당 연구에 대한 전문기관 또는 전문가를 엄선하여 연구목적을 달성할 수 있도록 그 주의의무를 다하여야 한다.

②각 중앙관서의 장은 학술연구용역을 수의계약으로 체결하고자 할 경우에는 해당 계약상대자의 최근년도 원가계산자료(급여명세서, 손익계산서등)을 활용하여 제26조의 상여금, 퇴직금 및 제28조제1항의 일반관리비 산정시 과다 계상되지 않도록 주의하여야 한다. <개정 2008.12.29.>

[별첨 12]

｢예정가격 작성기준｣ 기타용역 관련규정(원가계산)

(기획재정부계약예규 제364호, 2018.3.20.)

제2장 원가계산에 의한 예정가격 작성

제5절 기타용역의 원가계산

제30조(기타용역의 원가계산) ①엔지니어링사업, 측량용역, 소프트웨어 개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다.

②원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대하여는 제1항 및 제23조 내지 제29조에 규정된 원가계산기준에 준하여 원가계산할 수 있다. 이 경우 시행규칙 제23조의3 각호의 용역계약에 대한 인건비의 기준단가는 다음 각호의 어느 하나에 따른 노임에 의하되, 「근로기준법」에서 정하고 있는 제수당, 상여금(기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다), 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. <개정 2015.9.21., 2017.12.28.>

1. 시설물관리용역: 「통계법」 제17조의 규정에 따라 중소기업중앙회가 발표하는 ‘중소제조업 직종별 임금조사 보고서’(이하 이 조에서 ‘임금조사 보고서’라 한다)의 단순노무종사원 노임(다만, 임금조사 보고서상 해당직종의 노임이 있는 종사원에 대하여는 해당직종의 노임을 적용한다) <신설 2017.12.28.>

2. 그 밖의 용역: 임금조사 보고서의 단순노무종사원 노임 <신설 2017.12.28.>

[별첨 13]

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

[예시]

1. 일반공사의 경우

가) ㅇㅇㅇ건설회사 : 토목공사

나) ㅇㅇㅇ건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ㅇㅇㅇ건설회사 : 설비설치공사

나) ㅇㅇㅇ제조회사 : 설비제작

②제1항의 분담내용은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

②구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에는 제11조제2항을 준용한다.

제14조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

[별첨 14]

청렴계약 이행각서

당사는 한국산업단지공단에서 시행하는 공사, 용역, 물품구매 등의 입찰 및 계약에 참여함에 있어 당사의 임직원과 대리인은 입찰, 계약, 계약이행과정에서의 담합 등 불공정행위나 공단 임직원에게 금품․향응 등 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않을 것이며, 귀 공단의 “청렴계약 입찰특별유의서”를  반드시 준수하고, 본 서약을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행할 것을 확약하고 만일, 이를 위반하여 한국산업단지공단으로 부터 입찰참가 자격제한, 계약해지 등 한국산업단지공단의 조치와 관련하여 당사가 한국산업단지공단을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2018년   월   일

서 약 자   회사명:

대표자:                 (인)

한국산업단지공단 이사장 귀하

[첨부 1]

<한국산업단지공단 본사 사무실 약도>

- 대구광역시 동구 첨단로 39(신서동) 한국산업단지공단 8층

[첨부 2]

<울산국가산단 지하배관 현황>

□ 국가산단 내 전체 지하배관 현황

ㅇ 지하매설배관 운영업체수: 102개 사

ㅇ 지하매설배관 길이: 1,639㎞

(2018. 3월 기준, 단위: ㎞)

구분	계	위험물질 배관				상수관	하수관	전기관	통신관	스팀관
		소계	화학관	가스관	송유관
계	1,638.47	1427.52	720.10	553.62	153.81	98.45	3.55	43.26	7.00	58.69
30년 이상	420.10	363.16	251.72	70.85	40.59	51.7	0.04	1.51	0	3.69
20년 ~ 30년 미만	568.62	530.00	271.46	228.02	30.52	20.51	0.01	17.04	0	1.06
10년 ~ 20년 미만	294.41	254.21	114.30	99.73	40.18	14.16	0	9.21	0.09	16.74
10년 미만	355.34	280.15	82.61	155.02	42.52	12.08	3.50	15.50	6.91	37.20

※ 전체 지하매설배관 1,639㎞ 중, 설치 후 20년이 경과된 위험물질 배관은 893㎞임.

□ 국가산단 내 권역별 배관현황

ㅇ 화학관

(단위: ㎞)

구분	계	석화단지	여천,매암	용연,용잠	온 산	비 고
계	720.10	172.31	241.48	105.61	200.69
30년 이상	251.72	81.89	55.94	57.78	56.11
20년 ~ 30년 미만	271.46	67.44	88.65	43.79	71.58
10년 ~ 20년 미만	114.30	15.24	32.42	2.64	64
10년 미만	82.61	7.74	64.47	1.4	9

ㅇ 가스관

(단위: ㎞)

구분	계	석화단지	여천,매암	용연,용잠	온 산	비 고
계	553.62	95.99	129.75	98.33	229.55
30년 이상	70.85	43.52	8.95	5.15	13.23
20년 ~ 30년 미만	228.02	20.45	56.58	11.61	139.38
10년 ~ 20년 미만	99.73	16.26	10.93	57.31	15.23
10년 미만	155.02	15.76	53.29	24.26	61.71

ㅇ 송유관

(단위: ㎞)

구분	계	석화단지	여천,매암	용연,용잠	온 산	비 고
계	153.81	0	85.11	21.89	46.81
30년 이상	40.59	0	39.19	0	1.4
20년 ~ 30년 미만	30.52	0	12.44	0	18.08
10년 ~ 20년 미만	40.18	0	33.48	0	6.7
10년 미만	42.52	0	0	21.89	20.63